

Step 1:

電腦端新增COM連接埠  
設定 -> 藍芽與其他裝置 -> 更多藍芽選項 -> COM連接埠 -> 新增



選連入 -> 確定



Step 2:

安裝BTScan-v2.0.0a.apk

Step 3:

進行藍芽配對 (設定 🡪 藍芽)

1. 從可用的裝置清單中點選要配對的設備
2. 配對 🡪 配對完成
3. 配對裝置清單中會出現剛剛成功配對的設備

Step 4:

連線

1.開啟BT Scan點選連結的圖示


2.選取已配對的設備 (如出現沒有配對的設備, 回到Step 6進行設備配對)


3.連接成功

Step 7:


從電腦開啟Cipher2DKey選取SPP相對應的Serial Port與後開始






Cipher2DKey錯誤訊息排除

1. 確認是否有BT COM port (step1)



1. 確認BT Scan連結狀態是否為成功



Step 8:

確認device在RF mode

開啟記事本, 使用device掃描條碼即可蒐集到資料

